Грядки ПВХ

**с функцией микрополива,**

**комплекты в индивидуальной упаковке**

**Преимущества**

широкие возможности для воплощения оригинальных идей на приусадебном участке



стойкость к УФ-излучению и перепадам температур

привлекательный внешний вид

невосприимчивость к влаге, плесени, грибкам и насекомым

повышение урожайности и продление периода вегетации

удобная система полива растений срок службы свыше 20 лет возможность утилизации и вторичной переработки

# Комплект с высотой в 1-у доску


размер в сборе 2000 x 1000 x 125 мм

3

1

# Комплект с высотой в 2-е доски

размер в сборе 2000 x 1000 x 235 мм



4

6


5

8

7

6

2



4

6

3

8

1

7

2

6

5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Шт.** | **№** | **Наименование** | **Шт.** |
| 1 | Борт ПВХ длиной 0,963 м | 6 | 6 | Соединитель средний 10.5 см | 2 |
| 2 | Саморез 4.2x13 DIN968 | 96 | 7 | Штуцер быстросъемный | 1 |
| 3 | Заглушка квадратная | 6 | 8 | Штуцер средний | 1 |
| 4 | Заглушка круглая | 8 | 9 | Сверло диаметром 1 мм | 1 |
| 5 | Соединитель угловой 10.5 см | 4 | 10 | Инструкция по сборке | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Шт.** | **№** | **Наименование** | **Шт.** |
| 1 | Борт ПВХ длиной 0,963 м | 12 | 6 | Соединитель средний 21.5 см | 2 |
| 2 | Саморез 4.2x13 DIN968 | 96 | 7 | Штуцер быстросъемный | 1 |
| 3 | Заглушка квадратная | 6 | 8 | Штуцер средний | 1 |
| 4 | Заглушка круглая | 8 | 9 | Сверло диаметром 1 мм | 1 |
| 5 | Соединитель угловой 21.5 см | 4 | 10 | Инструкция по сборке | 1 |

**Собери сам свою грядку!**



**ПВХ борта для грядок**

**и аксессуары для сборки**

# Борт 2м с каналом для микрополива

**Наращивание высоты ограждения**

# Схема крепления бортов при сборке

1, 2 Продольный

и поперечный борта (длина 2м)

1. Саморез 4,2х13 DIN968
2. Заглушка квадратная
3. Заглушка круглая

1. Угловой профиль (длина 2м)



5

4

3

1

7

2

6

1. Т-профиль (длина 2м)

Соединительный профиль (длина 2м)

Штуцер входной

Штуцер соединительный